**Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий.**

**I. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов.**

• не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей)

• не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных из разных металлов (медь + алюминий).

• не закрывайте электропроводку обоями, коврами.

• проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года. (с помощью электрика)

• не пользуйтесь поврежденными розетками.

• не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

• в местах пересечения электрических проводов и кабелей должны быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросети под напряжением.

Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки вызовите электрика.

**II. Порядок эксплуатации отопительных печей**

Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;

• высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных сооружений;

• разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

• своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;

• необходимо оборудовать трубу искрогасителем;

• своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

• проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра);

• побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

• высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

• перекаливать печи.

**III. Меры предосторожности при обращении с огнем:**

• не курите в постели, в сарае, на чердаке, гараже;

• тщательно тушите сигареты, не бросайте их непотушенными;

• не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

• не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек керосиновыми лампами, свечами, спичками;

• не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и т.п.

**IV. Действия населения при пожаре:**

• сообщить о пожаре по телефону **«101,112»** (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками «Пожар» привлечь внимание прохожих);

• отключить электроэнергию (газ);

• если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Желательно в каждом жилом доме иметь огнетушитель (порошковый или углекислотный);

• если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение. Закройте дверь (летом окна), предупредите соседей о пожаре;

• если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо по возможности намочить одежду или накрыться влажным материалом (одеяло, простынь и т.п.);

• если пути эвакуации перекрыты огнем, то необходимо эвакуироваться через окна (не выше 1-го этажа).

**Не забывайте!!!!**

**Пожар легче предупредить, чем потушить!**

КГКУ «Противопожарная охрана

Красноярского края»

Инструкторский состав

Богучанского ОППО-7